**Sonnenschirm Centro**

Groß- und Mittelmastschirm aus hochwertigem Aluminium inklusive Schutzhülle aus PVC. Streben mit Kranz verschraubt. Damit sind einzelne Streben austauschbar. Kranz aus Aluminium verschraubt und verschweißt.  
Das Maximalgewicht des Schirmes darf 56kg für den einfach Transport nicht überschreiten.

**1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):**  
Quadratisch: Seitenlänge 300 cm bis 500 cm

Stückzahl:\_\_\_\_\_\_\_\_

Breite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm

Länge: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm

**2. Schirmmast**  
Robuster Aluminiummast Mindestabmessungen 70 mm Durchmesser und 4 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Teleskopmechanik (gegenläufiges Öffnungsprinzip) für Schließhöhe über Tische und Möbel

**3. Schirmgestell:**  
Aluminiumstreben 30 x 20 x 2 mm mit verstärkten extra langen U-Profilen

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl

Schirmkranz aus Aluminium

Pulverbeschichtet in RAL-Farbe

**4. Schirmbezug:**

**Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1**

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion.  
Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100. Wasserdicht bis 300–460 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes gemäß beiliegendem Motiv optional.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff All Weather - Preisgruppe 2**

Markisenbespannung aus 100% Marken-Acryl-Gewebe mit transparenter Acrylat-beschichtung auf der Außenseite. Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330g/m². Keine Brandschutzklasse. Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Acryl-Stoff ProNature - Preisgruppe 2**

Acryl Stoff mit Luftreinigungseffekt mittels Photokatalyse**.** Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule bis 1000mm, EN 20811. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 330g/m². Keine Brandschutzklasse. Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

Einschließlich wasserdichter Schutzhülle aus gewebeverstärktem Kunststoff mit Reißverschluß und optionalem Teleskopstange zum Aufbringen.

**5. Antriebsart:**

**Kurbelantrieb**  
Manueller Kurbelantrieb mit rostfreiem Spindelhubgetriebe und abnehmbarer Kurbel

**6. Befestigung**

**Bodenhülse**  
Sockel aus Stahl pulverbeschichtet, justier- und nivellierbar.  
Die unauffällige Lösung aus Edelstahl zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 61cm in stahlarmiertem Betonfundament C25/30, Mindestgröße 80x80x80cm

**ODER - Bitte auswählen:**

**Mobiler Schirmständer**

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm. Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden. Optional mit Rollensatz. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubplatte**

Feuerverzinkte Stahlplatte mit Bohrungen. Zusätzlich mit Pulverbeschichtung in beliebiger RAL-Farbe möglich. Größe 70 x 70cm, 10 mm stark. Gewicht 39 kg.

**ODER - Bitte auswählen:**

**Anschraubfundament**

Anschraubfundament Krinner mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar. Länge 1300mm, Durchmesser 140mm, Gewicht: 14kg

**ODER - Bitte auswählen:**

**Schirmständer Multicube**

Flexibler Schirmständer für die Gastronomie. Stahlkorb aus Doppelstabmatten in feuerverzinkter Qualität mit Boden. Geeignet für alle CARAVITA-Schirmständer mit Gehwegplattenmaß 40 cm x 40 cm. Größe 50 oder 80cm. Mit HPL (High Pressure Laminat) Auflage und somit robust, kratzfest und hitzebeständig und somit speziell für den Outdoor Einsatz geeignet, in unterschiedlichen Farben möglich.

**7. Zubehör:**

**Volant:**  
Ohne Volant oder  
Mit angesetzten Volant, ca. 20 cm hoch, eingefasst in verschiedenen Formen.oder

mit fließenden Volant, ca. 20 cm hoch, eingefasst in verschiedenen Formen

**Winddach:**

Ohne Winddach

Mit Winddach  
  
**Seitenplanen**

Wind- und Regenschutz für quadratische und rechteckige Schirme. Mit transparenter Fensterfolie, Standardhöhe 240cm. Verbindung mehrerer Planen mittels Reißverschluss. Material: Acryl-Stoff Standard Uni und durchsichtige Folie.

**Beleuchtung**  
Ein einfaches Nachrüsten von akkubetriebener Beleuchtung muss jederzeit möglich sein.

**8. Ausgeschriebenes Produkt: Sonnenschirm Centro**

**9. Anbieter**

CARAVITA GmbH

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +49 8458 60389-0

Fax: +49 8458 60389-20  
  
[info@caravita.eu](mailto:info@caravita.eu)

[www.caravita.de](http://www.caravita.de)